

Главное управление МЧС России по ЕАО

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Смидовичскому району

**ПАМЯТКА**

ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Н А П О М И Н А Е М:**

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ!**

**Памятка населению о мерах пожарной безопасности**

**Основные причины возникновения пожаров в быту:**

 - неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;

 - нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;

 - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;

**Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

не курите в постели, на чердаке, в гараже, тщательно тушите сигареты, и не бросайте их непотушенными с балконов своих квартир.

 не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков.

 не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, очагов, проведения пожароопасных работ.

 не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и керосиновыми лампами, свечами, спичками и другими источниками открытого огня, а используйте переносные (ручные) фонари на батарейках или аккумуляторах

 не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т. п.

при использовании фейерверков строго соблюдайте инструкции по применению.

**1. Электрохозяйство.**

1) при обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточить и вызвать специалиста для устранения неисправности;

2) монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам;

3) проверьте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика, замените некалиброванные плавкие вставки ("жучки") на заводские предохранители. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

4) не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и др.);

5) запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

6) не эксплуатируйте временные электропроводки, не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненных из разных металлов (медь - алюминий), соединение электрических проводов производится путем пайки или опрессовки;

7) не эксплуатируйте электронагревательные приборы без несгораемых подставок;

8) замените оголенные и ветхие электрические провода на провода с негорючей изоляцией;

9) не используйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы;

**2. Печное отопление**

1) периодически проверяйте печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона. Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра;

2) очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 3 месяца;

3) обелите все дымоходные трубы и стены печи, своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

4) напротив дверки печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;

5) проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 500 см, а разрыв от стен печи до деревянных конструкций не менее 380 см;

 6) Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место;

**При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняемые жидкости;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, складывать дрова и другие сгораемые материалы;

перекаливать печи;

при установке и эксплуатации печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода – изготовителя.

**3. Безопасное обращение с бытовым газом.**

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения

При обнаружении запаха газа в квартире:

немедленно выключите газовую плиту и перекройте газовый кран

откройте окно или форточки для проветривания помещения

выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу от соседей по **тел. 04 (104)**

**ПОМНИТЕ:** при обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать и выключать освещение, электроприборы, звонить по стационарному телефону, пользоваться электрозвонком

1) газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

б) пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

в) у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

г) при использовании бытовых газовых приборов запрещается:

* эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
* присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
* проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

**4. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:**

а) загромождать выездные ворота и проезды;

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

**5. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к индивидуальным жилым домам:**

- не производите самовольное (без согласования с администрацией) строительство, в том числе на приусадебных участках;

- не используйте противопожарные расстояния между жилыми домами, дачными и другими постройками для хранения дров, сена, транспорта и других горючих материалов;

- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от сухой травы, опавших листьев и других горючих отходов;

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках;

- не сжигайте отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

- приобретите огнетушитель или обеспечьте наличие емкости (бочки) с водой.

**6. Дополнительные мероприятия**

1) ликвидируйте свои строения, если они находятся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

2) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.